

**ПАСПОРТ**

 **Накладная раковина «CALLISTA105»**

**Настоящий документ объединяет в себе паспорт, техническое описание и инструкцию по эксплуатации напольной раковины «CALLISTA105», из минерального камня, предназначенной для установки в санитарно-бытовых помещениях, общественных и производственных зданиях.**

**1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Размеры, мм ( д / ш / в )** | **Артикул** |
| 1 | Раковина «CALLISTA105» | 370 / 370 / 85 |  |

 Параметры эксплуатации: температура воды и неагрессивных жидкостей, 90 +/- 5 С.

**2.КОМПЛЕКТНОСТЬ**

2.1. В комплект поставки входят:

 - Раковина 1 шт.

 - Паспорт 1 шт.

**3.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

3.1. Проверить комплектность при приемке раковины и вводе ее в эксплуатацию.

3.2. При чистке поверхности раковины рекомендуется применять мыльный раствор или универсальные моющие средства, не содержащие абразивные вещества.

Категорически запрещается применение для чистки песка, пемзы, металлических щеток и других предметов, которые могут разрушить покрытие, а также моющих средств, содержащих щелочи. Изделия в черном цвете требуют периодической обработки силиконосодержащими средствами.

3.3. Запрещается наносить удары металлическими предметами и удалять пятна при помощи острых и режущих предметов.

3.4. Запрещается наливать в чашу агрессивные жидкости (растворы щелочей и кислот).

**4.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

4.1. Транспортировка и хранение по ТУ 23.42.10-001-10405583-2018.

4.2. Рекомендуется с осторожностью обращаться с изделием во время транспортировки, хранения и монтажа. Небрежное отношение при транспортировке изделия может являться причиной образования трещин, всевозможных царапин, потертостей и сколов на его поверхности.

4.3. Транспортировку изделия следует производить в основном крытым транспортом любого вида, в упаковке установленного образца. При погрузке, выгрузке и транспортировке изделие должно быть предохранено от механических повреждений (ударов, падений и т.п.)

4.4. Изделие должно храниться в закрытом помещении, или под навесом, исключающим возможность попадания на него атмосферных осадков, пыли, грязи, (снега, дождя, прямых солнечных лучей) в упаковке установленного образца.

**5.ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

5.1. Официальный срок службы изделия 10 лет при условии соблюдения правил транспортировки, монтажа и эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности товара, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

5.2. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

5.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 5 лет с момента передачи товара покупателю. Обязательным условием обмена товара в течение гарантийного срока является сохранение его товарного вида, потребительских свойств, товарного или кассового чека, или других документов, выданных покупателю продавцом вместе с проданным товаром.

5.4. Изготовитель не производит замену и гарантийное обслуживание изделия, в случае, если недостатки качества товара возникли вследствие нарушения потребителем вышеуказанных правил транспортировки, эксплуатации хранения товара. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством РК.

CALLISTA 105

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

****

Заполняется производителем

|  |  |
| --- | --- |
| Организация | ООО «САЛИНИ» |
| Модель | «CALLISTA105» |
| Серийный номер |  |
| Цвет |  |

|  |
| --- |
| Установленное дополнительное оборудование |
|  |
|  |
|  |

 М.П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата отгрузки Подпись,/ФИО/

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка о приёмке на центральный склад

 -Претензий по внешнему виду и комплектности не имею

 -Видимые механические повреждения отсутствуют.

 -Все комплектующие, инструкции по установке и эксплуатации получены.

 М.П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата поступления Подпись,/ФИО/

Заполняется продавцом

 Наименование организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Местонахождение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П Дата продажи Подпись, ФИО продавца

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заполняется покупателем

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. Видимые механические повреждения отсутствуют. С гарантийными условиями ознакомлен(а). Все комплектующие, инструкции по установке и эксплуатации получены.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (доверенного лица) Подпись,ФИО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения об установке

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Датаустановки | №Акта | ФИО специалиста | Подпись | Организация |
|  |  |  |  |  |

Сведения по гарантийному обслуживанию и ремонту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Датаустановки | №Акта | ФИО специалиста | Подпись | Организация |
|  |  |  |  |  |
| Переченьнеисправностей |  |
| Результатустранения |  | Подписьклиента |  |